| 型號 | 8路網路型監控主機 |
| --- | --- |
| 影像系統 | NTSC / PAL |
| 壓縮格式 | H.264 |
| 影像輸入 | 8Ch (Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC) |
| 主影像輸出 (BNC) | Main Monitor 主螢幕 |
| 影像輸出 (VGA) | 內建高解析VGA 輸出裝置（最高達1920 x 1080） |
| 主畫面同時雙輸出 | 支援 |
| 聲音輸入 | 8 Ch |
| 聲音輸出 | 1 Ch |
| 多工作業模式 | 即時監看、全時錄影、檔案回放、備份、網路、系統設定 |
| 最大錄影張數 (D1) | 60 IPS @ 704×480 |
| 最大錄影張數 (Half D1) | 120 IPS @ 704×240 |
| 最大錄影張數 (CIF) | 240 IPS @ 352×240 |
| 錄影啟動模式 | 手動全時 / 定時預約 / 位移啟動 / 警報啟動 / 遠端 |
| 錄影畫質選擇 | 最佳 / 高 / 中 / 一般 / 自定壓縮比 |
| 硬碟型式 | SATA |
| 硬碟容量 | 1 SATA HDDs最大可支援 2 Tera Byte |
| 快速搜尋 | 時間式搜尋 |
| 遮蔽錄影 | 支援單一頻道最多四個區塊 |
| USB連結 | 支援，USB 2.0 x 2 |
| 備份裝置 | USB隨身碟、USB DVD-RW、USB HD |
| 備份格式 | AVI、MPEG4、H.264 RAW |
| 電腦影像回放 | Windows Media Player |
| 網路傳輸格式 | H.264 |
| 網路卡 | 10/100 Base-T. |
| 網路通訊協定 | TCP/IP, PPPOE, DHCP and DDNS |
| 網路監看介面 | IE瀏覽器 |
| 警報網路端模式 | E-mail |
| CMS (中央監控系統) | 支援 |
| 操作平台相容性 | Windows Vista / XP / 2000 |
| 手機監看 | 支援（iPhone、WIN CE、Symbian） |
| 紅外線遙控器 | 支援 |
| 位移偵測格數 | 196個位移偵測區塊（16 × 12） |
| 快速球控制 | 支援 |
| 外接警報點 | 4 進 / 1 出 |
| 影像遺失偵測 | 支援 |
| 攝影機名稱 | 10 繁體中文字元 |
| 電源供應 (±10%) | DC 12V |
| 消耗功率 (±10%) | < 42 W |
| 工作溫度 | 10℃ ~ 40℃ (50℉~104℉) |
| 尺寸 (mm)\*\* | 315mm (W) × 52mm (H) × 224mm (D) |
| 系統安全性 | 斷電後自動回歸設定參數 |